<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.635" y1="0" x2="19.685" y2="0" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="19.685" y1="0" x2="20.32" y2="0.635" width="0.01" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="20.32" y1="0.635" x2="20.32" y2="17.145" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="17.145" x2="19.685" y2="17.78" width="0.01" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="19.685" y1="17.78" x2="0.635" y2="17.78" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="17.78" x2="0" y2="17.145" width="0.01" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="17.145" x2="0" y2="10.795" width="0.01" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>D0</text>
<text>RW</text>
<text>NC/USB-</text>
<text>NC/USB+</text>
<text>NC</text>
<text>PH0</text>
<text>/SO</text>
<text>PH2</text>
<text>/RES</text>
<text>RDY</text>
<text>PH1</text>
<text>/IRQ</text>
<text>/NMI</text>
<text>SYNC</text>
<text>65F02 USB
Programmer</text>
<text>Rev C 6/2020</text>
<wire x1="0" y1="6.985" x2="0" y2="0.635" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.635" x2="0.635" y2="0" width="0.01" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="6.985" x2="0" y2="10.795" width="0.01" layer="20" curve="160"/>
<text>www.e-basteln.de</text>
<text>40</text>
<text>33</text>
<text>65F02 USB
Programmer</text>
<text>www.e-basteln.de</text>
</plain>
<libraries>
<library name="jm-pong">
<description>HDMI jack and 44-pin 0.156" pitch jack for Atari PONG/Numato Mimas integration</description>
<packages>
<package name="651005136521">
<description>WR-COM Horizontal 5 Contacts Mini USB Typ B
also works for Reichelt USB BWM</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jm-headers">
<packages>
<package name="FE08">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="K2" library="jm-pong" package="651005136521" value="651005136521"/>
<element name="SV1" library="jm-headers" package="FE08" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="jm-headers" package="FE08" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="K2" pad="5"/>
<contactref element="K2" pad="7"/>
<contactref element="K2" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DATA+">
<contactref element="K2" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DATA-">
<contactref element="K2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="K2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
