<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="31.095" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.095" y1="0" x2="31.095" y2="18.4025" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.095" y1="18.4025" x2="0" y2="18.4025" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="18.4025" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>jm@e-basteln.de</text>
<text>Score Saver</text>
<text>02 ROM</text>
<text>25LC</text>
<text>010A</text>
<text>Asteroids High</text>
<text>01</text>
</plain>
<libraries>
<library name="jmHighscore">
<packages>
<package name="SO20L">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Package&lt;/B&gt; SOIC 0.300"</description>
</package>
<package name="SO28W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO-08">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Narrow Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
150-mil body, package type SN</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jump-0r-smd">
<packages>
<package name="A0R-JMP">
<description>&lt;b&gt;0R Jumper Variant A&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip 0805</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="jmHighscore" package="DIL24" value="2716 Header"/>
<element name="IC3" library="jmHighscore" package="SO20L" value="ATF16V8">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC2" library="jmHighscore" package="SO28W" value="AT28C64B">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jmHighscore" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="jmHighscore" package="SO-08" value="25LC010A">
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="MPN" value="25LC080/SN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1137302"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="96K4092"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="M0805" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="M0805" value="820">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="M0805" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JMP1" library="jump-0r-smd" package="A0R-JMP" value="0R-JUMPA"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="JMP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="28"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="JMP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC2" pad="24"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="OE_IN">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CLK_OUT">
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CE">
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="A11_OUT">
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SER_DI">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PROG">
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SER_CLK">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SER_DO">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SER_CS">
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="27"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JMP1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
